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	Nome da Empresa
	

	Local do espaço confinado
	
	Espaço confinado nº.
	

	Data e horário da emissão
	
	Data e horário do término
	

	Trabalho a ser realizado
	

	TRABALHADORES AUTORIZADOS

	NOME
	ASSINATURA

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	VIGIA
	SUPERVISOR DE ENTRADA

	
	

	EQUIPE DE RESGATE

	
	

	PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER PROVIDENCIADOS ANTES DA ENTRADA

	1- Isolamento
	S (  )
	N (  )

	2-Teste inicial da atmosfera
	Data
	
	Horário
	

	Oxigênio
	%O2

	Inflamáveis
	%LIE

	H2S
	ppm

	CO
	Ppm

	NOME LEGÍVEL DO SUPERVISOR QUE REALIZOU OS TESTES
	ASSINATURA

	
	

	3- Bloqueios, travamento e etiquetagem
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	4- Purga e/ou lavagem 
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	5- Ventilação/ exaustão - tipo, equipamento e tempo
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	6- Teste após ventilação e isolamento: 
	Data
	
	Horário
	 

	Oxigênio 
	% O2 > 19,5% ou 23,0 %

	Inflamáveis
	%LIE  <10%

	H2S
	Ppm

	CO
	Ppm

	NOME LEGÍVEL DO SUPERVISOR QUE REALIZOU OS TESTES
	ASSINATURA

	
	

	7- Iluminação geral
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	8- Procedimentos de comunicação:
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	9- Procedimentos de resgate:
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	10- Procedimentos e proteção de movimentação vertical: 
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	11- Treinamento de todos os trabalhadores? É atual? 
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	12- Equipamentos: 

	13-  Equipamento de monitoramento contínuo de gases aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em condições:
	S (  )
	N (  )

	Lanternas
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Roupa de proteção 
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Extintores de incêndio 
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Capacetes, botas e luvas
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Equipamentos de proteção respiratória/ autônomo ou sistemas de ar mandado com cilindro de escape
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Cinto de segurança e linhas de vida para os trabalhadores autorizados
	S (  )
	N (  )

	Cinto de segurança e linhas de vida para a equipe de resgate
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Escada
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Equipamentos de movimentação vertical/ suportes externos
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Equipamentos de comunicação eletrônicos aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas ____________________
	N/A  (  )
	S (  )
	N (  )

	Equipamento de proteção respiratório autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para a equipe de resgate ________________________________
	S (  )
	N (  )

	Equipamentos elétricos e eletrônicos aprovados e certificados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas potencialmente explosivas________________
	N/A  (  )
	S (  )
	N (  )

	 Legenda: N/A - "não se aplica"; N- "não"; S- "sim". 

	Procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento dos trabalhos

	Permissão de trabalhos a quente
	N/A (  )
	S (  )
	N (  )

	Procedimentos de Emergência de Resgate

	Telefones e contatos:

	Ambulância do resgate:192

	Bombeiros: 193

	Segurança: 99

	Obs.:

	   * A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna "não".

	  * A falta de movimento contínuo da atmosfera no interior do espaço confinado, alarme, ordem do Vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos trabalhadores, implica no abandono imediato da área

	   * Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica a emissão de nova permissão de entrada. Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, esta permissão deverá ser arquivada.


